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[bookmark: _Toc53134583]
1划界水库工程基本情况
[bookmark: _Toc53134584]1.1星月水库概况
星月水库位于黑龙江省双鸭山市境内的双鸭山林业局有限公司青山旅游区南1.0km处，座落于扁石河上游支流大板车沟上。水库坝址地理坐标为东经131°10′45″，北纬46°29′30″，集水面积为9.9km2。水库除险加固后校核库容为29.3万m3，水库设计灌溉面积730亩，是一座以水田灌溉为主，兼顾防洪、养鱼等综合利用的小（2）水库。
该水库枢纽工程现状由土坝、泄洪灌溉洞两部分组成,工程设计标准为10年一遇洪水设计，20年一遇洪水校核。
(1)大坝
水库大坝为粉土质和粘土质砂坝，坝长320m，最大坝高8.83m。坝顶高程261.63～262.14m，坝顶宽度10~15m，现状良好；大坝迎水面边坡比为1：2左右，为浆砌块石护坡，大坝背水面边坡比约为1:2.5左右，水库下游无排水体，大坝无观测设备，目前使用状态良好。 
（2）泄洪灌溉洞
原输水洞和溢洪道拆除新建泄洪灌溉洞，泄洪灌溉洞在水库0+175处。泄洪灌溉洞进口底高程为253.50m，泄洪灌溉洞为1.8m×1.8 m方涵，洞身长40.5m。由进口护底、进口U型槽、洞身、闸室、启闭架、陡槽、防渗刺墙、消力池、出口挡土墙、出口海漫等组成。消力池为钢筋砼U型槽结构，由陡坡段和水平段组成，全长31.20m，净宽为1.8m，池深0.8m，底板高程为249.70m，海漫防冲段长50m，边坡坡比1：1.5，铅丝笼块石护坡、护底，铅丝笼块石厚30cm，下设碎石垫层厚10cm及无纺布一层，闸门采用平面铸铁闸门，启闭机形势螺旋启闭机。目前使用状态良好。
[bookmark: _Toc53134585]1.2水库工程管理情况
双鸭山林业局有限公司星月水库于2015年进行出险加固，目前现状管理运行情况良好。
[bookmark: _Toc53134586]2划界标准
根据《黑龙江省水利工程管理条例》确定标准如下：
一、水库工程管理范围：
   1、星月水库上游管理范围线为校核洪水位与岸边的交线。
2、星月水库主体工程左右岸及下游标准：水库主体工程周围100m。
二、水库工程保护范围：
1、星月水库大坝主体工程管理范围外延200m。
2、星月水库工程区中独立建筑物保护范围为：挡水、泄水、引水、提水设施和电站厂房等建筑物管理范围边线以外50m。
[bookmark: _Toc53134587]2.1划界依据
[bookmark: _Toc53134588]2.1.1法律、法规
1、《中华人民共和国水法》；
2、《中华人民共和国防洪法》；
3、《中华人民共和国河道管理条例》；
4、《黑龙江省河道管理条例》；
5、《黑龙江省水利工程管理条例》；
[bookmark: _Toc53134589]2.1.2标准、规范
1、《防洪标准》（GB/50201）；
2、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL144）；
3、《水利水电工程测量规范》(SL 197-2013)；
4、《国家三、四等水准测量规范》(GB/T12898)；
5、《1/500、1/1000、1/2000地形图图式》(GB/T14912)；
6、《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T13923)；
7、《土地勘测定界规程》（TD/T1008）；
8、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314）；
9、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009）；
10、《国家基本比例尺地形图图式第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T20257.1)；
11、《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356)；
12、《黑龙江省河湖和水利工程划界技术要求》（2019.9）。
[bookmark: _Toc53134590]3划界工作
[bookmark: _Toc53134591]3.1工作过程
[bookmark: _Toc53134592]3.1.1划界测量
本次测量主要对黑龙江省双鸭山林业局有限公司星月水库进行1：2000带状地形图测绘，测区测绘总长度中心线约为0.321km，具体工作内容包括1：2000平面图。
本工程采用HLJCORS系统提供的2000国家大地坐标系、1985国家高程基准。
一、执行的技术依据及规范
1.《1/500、1/1000、1/2000地形图图式》(GB/T7927-2007)
2、《测绘技术设计规定》(CH/T1004-2005)
3、《水利水电工程测量规范》(SL 197-2013)
4、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）
5、《测绘产品质量评定标准》（CH 1003-1995）
6、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）
二、选用的仪器设备
1、全站仪： 中海达全站仪ZTS-121R。
2、GPS：中海达动态卫星接收机（V60）。
3、水准仪：莱卡Sprinter250-CN电子水准仪。
4、广州开思公司的SCS2002地形地籍自动化成图软件和南方测绘仪器公司开发的CASS9.1自动化成图软件。
以上所有仪器均经仪器检测机构检测合格
3.1.1.1控制测量
一、首级控制网布设、观测
平面控制采用GPS网，控制点点位均匀布设在测区内，点位均选在稳固开阔、易于保护、卫星信号接收不受干扰的地方。为防止因个别控制点遭破坏而造成其他控制点没有通视方向，布设的GPS点均至少有两个通视方向。
GPS控制网采用HLJCORS系统采集数据以及全站仪联测的方法进行。
二、GPS-RTK控制测量规范规定
GPS-RTK控制测量规范规定如下：
转换后残差要求：平面残差≤3cm，高程残差≤3cm。
测量控制手簿设置控制点的单次观测的平面收敛度应≤1.5cm,高程收敛度应≤2cm。
测量控制手簿设置碎部点的单次观测的平面收敛度应≤2cm,高程收敛度应≤4cm。
控制点平面和高程成果在限差之内取各次观测成果的平均值。





表1：平面测量要求
	观测方式
	精度要求
	与基准站的距离（km）
	观测次数

	但基准站
	两次高程互差≤5cm
	≤7
	2



表2：高程测量要求
	观测方式
	精度要求
	与基准站的距离（km）
	观测次数

	单基准站
	两次高程互差≤5cm
	≤7
	2



表3：其它规定
	项             目
	要           求

	接收机类型
	双频

	观测量
	载波相位

	接收机标称精度
	≤10mm+2×10-6·D (平面)
≤20mm+2×10-6·D（高程）

	卫星高度角（°）
	≥15

	有效观测卫星数
	≥4

	数据采样间隔（s）
	1

	点位几何图形强度因子（PDOP）
	≤4


经以上数据比较，本次布设的GPS控制网符合规范规定，可以作为本次测量的首级控制。图根控制按照实际需要布设全站仪导线。
3.1.1.2平面测量
本工程采用数字化地形图采用全野外数据采集方式进行。测图区域内的地物点、地形点、地貌特征点均实测坐标。
3.1.1.3机助制图
本工作采用广州开思公司的SCS2002地形地籍自动化成图软件和南方测绘仪器公司开发的CASS9.1自动化成图软件绘制平面图。
[bookmark: _Toc53134593]3.2完成工作内容
（1）划界测绘；
（2）划界图绘制：初绘形成管理范围线与保护范围线图；
（3）划界成果编制：编制河湖和水利工程划界报告等结果；
（4）资料整理归档：建立划界资料数据库并归档。







  
[bookmark: _Toc53134594]4划界成果
[bookmark: _Toc53134595]4.1河道管理范围图、表
本次划界成果为
（1）《黑龙江省双鸭山林业局有限公司星月水库水利工程划界报告》；
（2）线桩及告示牌位置表；
（3）星月水库水利工程管理与保护范围平面图。
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